Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Ліцей № 2 «Подільський» Полтавської міської ради; 36022, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Героїв "Азову", буд. 10; ЄДРПОУ 21064487; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності: Послуги по освітленню спортивного майданчика в Ліцеї № 2 "Подільський" Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Героїв «Азову», 10  за кодом ДК 021:2015 45310000-3 - Електромонтажні роботи.
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-08-003978-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

	№

	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	м3
	20,16
	 

	2
	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень,
без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2
	м3
	3,24
	 

	3
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1
	м3
	23,4
	 

	4
	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів
	 км
	0,11
	 

	5
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]
	 м
	110
	

	6
	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними
скобами, діаметр до 40 мм
	 м
	3
	 

	7
	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т
	шт
	6
	 

	8
	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій
конструкції на покрівлі будинку з лампою потужністю 500
Вт
	 шт
	7
	 

	9
	Підвішування самоутримних ізольованих проводів
напругою 0,4 кВ: встановлення монтажних гаків
	шт
	2
	 

	10
	Підвішування самоутримних ізольованих проводів
напругою 0,4 кВ: встановлення проколюючих затискачів
	шт
	4
	 

	11
	Підвішування самоутримних ізольованих проводів
напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах при
кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]
	 м
	15
	 

	12
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм
	м
	50
	 

	13
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 32 мм
	м
	50
	 

	14
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм
	м
	12
	 

	15
	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2,
що прокладається з кріпленням накладними скобами
	 м
	50
	 

	16
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]
	 м
	110
	

	17
	Коробка відгалужувальна на стіні
	шт
	6
	 

	18
	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг
	 шт
	1
	 

	19
	Монтаж затискача наборного без кожуха
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]
	 шт
	20
	 

	20
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	шт
	21
	 

	21
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	22
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25
мм2
	 м
	4
	 

	23
	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до
250 мм2
	 м
	0,668
	 

	24
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм
	 шт
	12
	 

	25
	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі
штабової сталі перерізом 100 мм2
	 м
	6
	 

	26
	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	шт
	13
	 

	27
	(Демонтаж) Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг
	 шт
	1
	 

	28
	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору
розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м
	вимір.
	6
	 

	29
	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга
між заземлювачами і заземленими елементами
	 точ.
	30
	 

	30
	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола
«фаза - нуль»
	струм-ч
	6
	 

	31
	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і
інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі
електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам
і комутаційним апаратам
	лінія
	16
	 

	32
	Фазування електричної лінії або трансформатора з
мережею, напруга до 1 кВ
	фазув-ня
	30
	 

	33
	Інші роботи. Продзвонювання жили кабеля [3-14 жил]
	кабель
	35
	 


Послуги повинні виконуватись з дотриманням ДБН (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення»), Наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» та інших нормативно-правових актів в сфері будівництва.
Всі матеріали, обладнання і послуги, включені у тендерну пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним державним правилам і стандартам і визначатися згідно: Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».
Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які будуть застосовані при виконанні послуг на об’єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого виду послуги.
Визначили очікувану вартість як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме: отримано 3 цінові пропозиції від надавачів відповідних послуг за формулою: 
Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,
де:	Цод	-	очікувана вартість;
	Ц1, Цк	-	  ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов;
	К	-	кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації. 
Очікувана вартість предмета закупівлі склала – 	345000, 00  грн. з ПДВ      (341412,00+346680,00+347200,00)/3
Розмір бюджетного призначення відповідно до розрахунку до кошторису на 2025 рік на закупівлю послуг складає 350000,00 гривень.
Джерело фінансування: місцевий бюджет.

