[bookmark: _GoBack]Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Ліцей № 2 «Подільський» Полтавської міської ради; 36022, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Героїв "Азову", буд. 10; ЄДРПОУ 21064487; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності Набір навчальний «Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс НУШ» за кодом ДК 021:2015 38340000-0 Прилади для вимірювання величин.
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-20-007777-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

	№ з/п
	Назва товару
	Технічні, якісні характеристики, що встановлюються замовником
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики
	Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики (учасник вказує конкретну марку та модель):
цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс повинен мати можливість бездротової та/або дротової передачі даних (у тому числі USB) до ПК та/або до хмарного сервісу, мати можливість виводу даних на екран пристрою та на екран ПК, зберігати результати вимірювання у внутрішню пам’ять; 
пристрій повинен забезпечувати автономний режим роботи (має бути наявний акумулятор, що забезпечує не менше ніж 100 годин роботи пристрою);
має бути наявна функція автоматичного тестування датчиків і їх калібрування;
комплекс повинен супроводжуватися інструкцією з експлуатації, методичними матеріалами та програмним забезпеченням;
має бути наявний набір дротів у кількості, достатній для підключення датчиків;
методичні матеріали:
методичні матеріали з проведення експериментів та лабораторних робіт на навчальних заняттях, а також проєктної діяльності здобувачів освіти з використанням цифрового обладнання;
характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп’ютерного комплексу:
можливість збору даних одночасно з декількох датчиків;
кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, тощо;
експорт даних в редактор таблиць та інші програми;
наявність версій програмного забезпечення для OC Windows;
програмне забезпечення повинне мати інтерфейс українською мовою.
наявність датчиків:
датчик напруги;
датчик низької напруги;
датчик струму;
датчик зовнішньої температури;
датчик температури навколишнього середовища;
датчик тиску;
мікрофонний датчик;
датчик освітленості;
датчик руху (відстані);
датчик прискорення;
датчик магнітного поля;
датчик фотоворота
гарантія:
не менше ніж 12 місяців
	комплект
	1

	2
	Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету хімії
	Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету хімії (учасник вказує конкретну марку та модель):
цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс повинен мати можливість бездротової та/або дротової передачі даних (у тому числі USB) до ПК та/або до хмарного сервісу, мати можливість виводу даних на екран пристрою та на екран ПК, зберігати результати вимірювання у внутрішню пам’ять; 
пристрій повинен забезпечувати автономний режим роботи (має бути наявний акумулятор, що забезпечує не менше ніж 100 годин роботи пристрою);
має бути наявна функція автоматичного тестування датчиків і їх калібрування;
комплекс повинен супроводжуватися інструкцією з експлуатації, методичними матеріалами та програмним забезпеченням;
має бути наявний набір дротів у кількості, достатній для підключення датчиків;
методичні матеріали:
методичні матеріали з проведення експериментів та лабораторних робіт на навчальних заняттях, а також проєктної діяльності здобувачів освіти з використанням цифрового обладнання;
характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп’ютерного комплексу:
можливість збору даних одночасно з декількох датчиків;
кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, тощо;
експорт даних в редактор таблиць та інші програми;
наявність версій програмного забезпечення для OC Windows;
програмне забезпечення повинне мати інтерфейс українською мовою.
наявність датчиків:
датчик тиску;
датчик атмосферного тиску;
датчик рН;
термопара;
датчик зовнішньої температури не менше ніж 4 ;
датчик температури навколишнього середовища;
датчик освітленості;
датчик колориметрії;
датчик каламутності;
датчик провідності;
датчик частоти серцевих скорочень;
датчик відносної вологості;
датчик CO2 ;
гарантія:
не менше ніж 12 місяців
	комплект
	1

	3
	Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету біології
	Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету біології (учасник вказує конкретну марку та модель):
цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс повинен мати можливість бездротової та/або дротової передачі даних (у тому числі USB) до ПК та/або до хмарного сервісу, мати можливість виводу даних на екран пристрою та на екран ПК, зберігати результати вимірювання у внутрішню пам’ять; 
пристрій повинен забезпечувати автономний режим роботи (має бути наявний акумулятор, що забезпечує не менше ніж 100 годин роботи пристрою);
має бути наявна функція автоматичного тестування датчиків і їх калібрування;
комплекс повинен супроводжуватися інструкцією з експлуатації, методичними матеріалами та програмним забезпеченням;
має бути наявний набір дротів у кількості, достатній для підключення датчиків;
методичні матеріали:
методичні матеріали з проведення експериментів та лабораторних робіт на навчальних заняттях, а також проєктної діяльності здобувачів освіти з використанням цифрового обладнання;
характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп’ютерного комплексу:
можливість збору даних одночасно з декількох датчиків;
кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, тощо;
експорт даних в редактор таблиць та інші програми;
наявність версій програмного забезпечення для OC Windows;
програмне забезпечення повинне мати інтерфейс українською мовою.
наявність датчиків:
датчик тиску;
датчик атмосферного тиску;
датчик рН;
термопара;
датчик зовнішньої температури- не менше ніж 2;
датчик температури навколишнього середовища;
датчик освітленості;
датчик колориметрії;
датчик каламутності;
датчик провідності;
датчик частоти серцевих скорочень;
датчик відносної вологості;
датчик дихання;
датчик серцевого ритму 
гарантія:
не менше ніж 12 місяців
	комплект
	1

	4
	Метеостанція цифрова
	Метеостанція цифрова (учасник вказує конкретну марку та модель):
метеостанція повинна забезпечувати неперервне вимірювання параметрів стану атмосфери та довкілля таких як: температура навколишнього середовища, інфрачервона температура, рівень ультрафіолетового випромінювання, атмосферний тиск, pH, відносна вологість, рівень звуку, каламутність, з подальшим опрацюванням за допомогою програмного забезпечення;
метеостанція повинна мати можливість бездротової та/або дротової передачі даних (у тому числі USB) до ПК; програмне забезпечення ПК відображає, зберігає та аналізує отримані від метеостанції дані;
метеостанція повинна мати можливість автономної роботи (має бути наявний акумулятор, що забезпечує не менше ніж 100 годин роботи пристрою) із відображенням та збереженням результатів вимірів у внутрішню пам’ять;
має бути наявна функція автоматичного тестування датчиків і їх калібрування;
гарантія:
не менше ніж 12 місяців
	комплект
	1



1. Поставка товару здійснюється за заявкою Замовника. Учасник повинен поставити Товар Замовнику протягом 5 робочих днів з моменту подання заявки.
2. Доставка проводиться безпосередньо Замовнику за адресою: 36022, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Героїв "Азову", буд. 10
3. Товар повинен бути новим, непошкодженим, сертифікованим та відповідної якості. 
4. Товар повинен бути упакованим для перевезення та зберігання таким чином, щоб виключити можливість псування або знищення його під час транспортування. Упакування товару без подряпин та видимих дефектів з терміном придатності на кожній упаковці.
5. Товар повинен відповідати встановленим санітарно-гігієнічним нормам, нормам стандартизації і сертифікації та супроводжуватись відповідними документами, що підтверджують його якість та придатність до використання. 
6. Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника, розвантаження та переміщення в приміщення Замовника.
7. Весь товар повинен мати заводське маркування та пропонуватись учасниками новим, оригінальним, таким, що не був у використанні, терміни та умови зберігання якого не порушені.
8. Товари, що постачаються повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника/висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи або інший документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.  
9. Рік виробництва товару: 2024-2025 роки.
10.         При постачанні Товар повинен мати: товаросупровідні документи (видаткова накладна/акт приймання-передачі, рахунок); керівництво з обслуговування/експлуатації обладнання українською мовою.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:
[bookmark: _Hlk206594467]Загальна кількість необхідного до закупівлі товару сформована виходячи з наявної потреби на 2025 рік та відповідно до затверджених кошторисних призначень на 2025 рік відповідно до  КПКВ 0611183 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”» та КПКВК 0611184 «Виконанання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».
Очікувана вартість предмета закупівлі ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо  формування ціни на відповідний товар.
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», також отримані комерційні пропозиції від постачальників.
 Очікувана вартість предмета закупівлі – 	250000,00 грн. з ПДВ.
Джерело фінансування: місцевий бюджет (КПКВ 0611183 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”» та КПКВК 0611184 «Виконанання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»).

